*Agro Elektronika d.o.o.*

Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac OIB: 36280019581 IBAN: HR4325000091102146169 Tel. 098/523 805

Mob: Ek.1: 097/672 0234 Ek.2: 097/672 0245 Web: [www.agro-elektronika.hr](http://www.agro-elektronika.hr/) E-mail: [ispitivanje@agro-elektronika.hr](mailto:ispitivanje@agro-elektronika.hr)

# OVLAŠTENA ISPITNA STANICA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

***POZIV NA ISPITIVANJE URE***Đ***AJA ZA ZAŠTITU BILJA (TRAKTORSKE PRSKALICE I RASPRŠIVA***Č***I)***

**Svi ure**đ**aji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti ispitani sukladno *Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) do kraja 2016.g.*** Ispitivanje mogu provoditi ovlaštene stanice Ministarstva poljoprivrede.

Nakon pregleda svaki uređaj dobiva potvrdu i naljepnicu na kojoj je označeno važenje izdanog certifikata. (Nadzor uređaja vrši Poljoprivredna inspekcija, a sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (NN 32/15), od 01.01.2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi nadzor provedbe standarda za zaštitu bilja.)

**Novi ure**đ**aji su ure**đ**aji proizvedeni i kupljeni nakon 01.01.2013.**, za njih je potreban samo unos podataka u bazu Ministarstva pri čemu se prilaže račun i valjanost znaka iznosi 5 godina od dana kupnje. **Svi ostali ure**đ**aji moraju pristupiti redovitom pregledu,** valjanost znaka je 3 god. i nije potreban račun.

***Cijena*** *pregleda je definirana Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 140/2014) i iznosi:*

*-587,50 kn (470 kn+PDV) za prskalice radnog zahvata do 12 m i raspršiva*č*e(atomizere) do 10 mlaznica*

*-712,50 kn(570 kn+PDV) za prskalice od 12 do 18m i raspršiva*č*e(atomizere) od 11 do 20 mlaznica*

*-837,50 kn(670 kn+PDV) za prskalice iznad 18 m i raspršiva*č*e(atomizere) preko 20 mlaznica*

**Tijek ispitivanja:** Stranka treba posjedovati osobne podatke, OIB i tehničke podatke uređaja. Podaci se unose u računalni sustav MP, pristupa se tehničkom pregledu nakon čega se izdaju uvjerenje i znak.

# Priprema uređaja za ispitivanje:

* Temeljito očistite uređaj iznutra i izvana (koristite sredstva za čišćenje).
* Na ispitno mjesto dođite sa minimalno 2/3 (70%) spremnika napunjenog čistom vodom.
* Sve pročistače uređaja temeljito očistite, mlaznice rastavite i očistite ih mekom četkicom ili propirite. Istrošene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog tipa (osim kod raspršivača).
* Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori.
* Provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ručice, ventile i usis na pukotine ili curenja.
* Provjerite pravilnu zaštitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zaštitnu plastiku).

**U slu**č**aju manjih kvarova, osnovni rezervni dijelovi biti** ć**e dostupni na ispitnom mjestu.**

**ISPITIVANJE ĆE SE ODRŽATI U NOVOJ KAPELI NA STOČNOJ PIJACI**

**23.06.2016. ČETVRTAK U 8,00 SATI**

***MOLIMO VAS DA SLIJEDE***Ć***E PODATKE ISPUNITE*** Č***ITKO I DONESETE IH PRILIKOM TESTIRANJA !***

**Naziv korisnika** \_ \_ \_ **OIB** \_\_ \_

**Adresa i mjesto stanovanja** \_ \_, \_ \_

Telefon Proizvođač i model uređaja \_ \_

Serijski broj uređaja \_ \_ \_ Godina proizvodnje Tip/protok crpke Vrsta mlaznica \_ \_ Volumen spremnika \_ Radni zahvat \_ Broj mlaznica